***CA 903***

***Radiador lineal***

**Especificaciones**

Clase de sistema Radiador lineal

Repuesta de frecuencia 160Hz.- 18Khz.(-10dB)

Rango de cobertura 100ºH x 10ºV (1 gabinete)

Frecuencia de cruce requerida 160Hz. 24dB/oct.

Divisor de frecuencias no tiene

Potencia continua 180Watts

Potencia de programa 360Watts

Amplificador recomendado 360Watts – 550Watts por columna

Sensibilidad 100dB 1W/1m – 97dB 1W/2m.

Máxima presión sonora (SPL) 128dB Pico.

Impedancia nominal 8 ohms

Gabinete Guillermina Témpora

Terminación POLIUREA negra

Reja Pintura epoxi polvo negro horneada.

Colgado/ Montaje 8 tornillos M6 , 2 M10

Conectores 2xSpeakon NL4

Medidas Al/An/ Pro 800mm/114,5mm/130mm

Peso 6.800 Kgs.